하천 기본계획 조회 사용 매뉴얼
Oct 31, 2026
1. 시작하기
이 도구는 HTML 파일 하나로 동작하며, 브라우저(Chrome 권장)에서 열면 바로 쓸 수 있습니다. 하천 제원(WAMIS 3,893건), 하천기본계획 링크(6,649건), 지도, 평면도 올리기, 횡단면·종단 확인, 삽도 저장까지 한 화면에서 처리합니다.
	영역
	위치
	주요 기능

	왼쪽 위
	파일·검색
	SHP 올리기, 평면도(DXF·DWG) 올리기, 주소 찾기, 설정(브이월드 키·도메인), 하천 검색, 권역·등급 필터, 소하천 계획 찾기

	지도 위 오른쪽
	도구 막대
	배경 선택, 하천 표시, 하천명(크기), 방위·축척, 재기, 삽도 저장

	지도 위
	레이어 패널
	올린 파일 목록, 표시·맞춤·색·선 모양, 도면층 선택, 인근 하천, 삭제, 좌표계

	오른쪽 열
	위에서 아래로
	지도, 횡단면 창, 하천 정보


오른쪽 열의 세 창 사이 경계선은 위아래로 끌어 크기를 조절하고, 경계선을 더블클릭하면 처음 크기로 돌아갑니다.
[image: 그림 1. 전체 화면: 왼쪽 검색, 지도(레이어 패널·도구 막대), 횡단면 창]
인터넷 연결: 지도 배경, DWG 읽기, 삽도(PNG) 저장, 횡단면 Excel 저장은 처음 사용할 때 외부 라이브러리를 내려받으므로 인터넷이 필요합니다.
2. 브이월드 인증키 설정
주소 검색과 브이월드 배경지도는 본인 인증키가 있어야 합니다. 키는 한 번만 입력하면 이 브라우저에 계속 저장됩니다.
1. 왼쪽 위 주소 창 옆 설정을 누른다.
1. 브이월드 인증키와 등록한 도메인(키 발급 시 적은 주소)을 입력한다.
1. 저장 후 주소를 검색하거나 배경 선택에서 브이월드 지도를 고른다.
저장 위치는 브라우저(localStorage)이며 파일에는 들어가지 않습니다. 따라서 파일을 동료에게 보내도 키가 함께 가지 않고, 사람마다 한 번씩 입력해야 합니다. 브라우저를 바꾸거나 사이트 데이터를 삭제하면 다시 입력합니다.
3. 하천 조회
하천 검색: 하천 검색상자에 이름을 입력하고, 권역·등급 필터로 좌힌 수 있습니다. 하천을 고르면 지도가 이동하고 오른쪽 아래 하천 정보 창에 제원과 하천기본계획(RIMGIS) 링크가 나옵니다.
주소·지도로 인근 하천 찾기: 주소를 입력해 찾기를 누르거나 지도를 클릭하면 그 위치 주변의 하천을 목록으로 보여줍니다. 사업대상지가 어느 하천 유역인지 확인할 때 쓰면 편합니다.
하천 표시 / 하천명: 지도 위 막대에서 하천선 표시를 켜고 끌 수 있고, 하천명 글자는 크기 선택상자로 키울 수 있습니다(보고서용 삽도는 크게, 탐색용은 작게).
하천법 등급 표기: 2007년 하천법 전부개정으로 현행은 국가·지방하천으로 통일되었지만, 내장 자료(WAMIS 제원)는 예전 구분(지방1급·지방2급·국가)을 그대로 쓴다. 지방하천은 이 두 등급에 함께 들어 있습니다.
소하천 계획 찾기: 소하천은 공공 데이터가 없어 직접 조회는 안 됩니다. 왼쪽 위 소하천 계획 찾기를 열어 시·군을 고르고 하천 이름을 쓰면 검색 버튼과 고시·공고 링크 버튼이 생기고, 누르면 해당 지자체 사이트 검색 결과로 연결됩니다.
[image: 그림 2. 소하천 계획 찾기: 시·군과 소하천명을 쓰면 검색 버튼이 활성화됨]
4. 파일 올리기와 레이어 관리
	파일
	버튼
	내용

	SHP
	SHP 올리기
	.zip(shp·shx·dbf·prj 포함) 또는 개별 파일. 사업대상지·유역 경계 표시에 사용

	DXF
	평면도(DXF·DWG) 올리기
	측점, 단면선, 하천구역선, 중심선, 측량값 텍스트를 읽음

	DWG
	평면도(DXF·DWG) 올리기
	DXF와 같은 버튼. 처음 쓸 때 변환 라이브러리를 내려받음


평면도는 좌표계를 기본 EPSG:5186(중부원점)로 가정하며, 다르면 레이어 패널의 좌표계에서 바꿉니다. 자세한 지원 범위는 다음과 같습니다.
· DWG는 TEXT·MTEXT·CIRCLE·LWPOLYLINE·LINE만 읽습니다. 블록(INSERT)은 읽지 않습니다.
· 용량이 큰 DWG는 시험하지 못했습니다. 느리거나 실패하면 DXF로 저장해 올리세요.
레이어 패널(올린 파일 목록)
· 표시: 파일별로 켜고 끈다. 맞춤은 그 파일 범위로 지도를 이동한다.
· 색·선 모양: 색, 선 종류(실선·점선 등), 선 굵기, 채움, 점 크기를 레이어별로 지정한다. 사업대상지를 눈에 띄게 강조할 때 쓴다. 설정은 기억되며 처음대로로 되돌린다.
· 도면층 선택: DXF·DWG의 층 중 필요한 층만 고른다. 선택은 기억된다.
· 인근 하천: 올린 도면 위치 주변의 하천을 찾는다.
· 삭제: 올린 파일을 목록에서 지운다.
[image: 그림 3. 레이어 색·선 모양: 색, 선 종류, 굵기, 채움, 처음대로]
5. 횡단면 보기
평면도를 올린 뒤 지도에서 측점 원 또는 단면선을 클릭하면 오른쪽 횡단면 창에 그 측점의 횡단면이 그려집니다. 클릭한 단면은 지도에서 강조됩니다.
좌안에서 우안으로 읽기
하천기본계획의 측점은 하류가 NO.0입니다. 횡단면은 항상 **하류를 바라보고 왼쪽(좌안) → 오른쪽(우안)**으로 그려지고 창 위에 좌안 / 우안 글자가 표시됩니다. 단면선의 방향은 이웃한 측점(600 m 이내)의 상류 방향을 기준으로 자동 정합니다. 이웃 측점이 없는 단면은 방향을 판단할 수 없으므로 좌우 표시를 확인하세요.
하천구역 끝
평면도에 하천구역선이 있으면 단면선을 양쪽으로 약 400 m 연장해 구역선과 만나는 지점을 찾아, 횡단면에 좌·우 하천구역 끝 선(“좌/우 구역 끝”)을 그립니다. 중심에서 가장 가까운 구역선을 고르므로, 구역선이 안쪽에 하나 더 있으면 그 선이 잡힐 수 있습니다.
[image: 그림 4. 횡단면(그림 저장 결과): 좌안→우안, 좌·우 하천구역 끝 표시]
횡단면 창 버튼
	버튼
	동작

	종단 보기
	종단 그림으로 전환 (6장 참조)

	값 복사
	현재 횡단면의 측정값을 클립보드에 복사(엑셀에 바로 붙여넣기)

	Excel
	횡단면 좌표표를 .xlsx로 저장 (보고서 표용)

	그림
	횡단면 그래프를 PNG로 저장

	닫기
	횡단면 창 닫기


6. 종단 보기, 거리·면적 재기
종단 보기
횡단면 창 위의 종단 보기 버튼을 누르면 하천 중심선을 따라 본 간이 종단 그림이 나옵니다. 각 측점의 횡단면 측량점 중 가장 낮은 표고(m)를 하상 높이로 보고 이은 선이므로 설계 종단이 아니라 참고용 추정입니다. 횡단면으로 돌아오려면 다시 측점을 클릭합니다.
[image: 그림 5. 종단 보기: 측점별 최저 표고를 이은 간이 종단, 점을 누르면 그 횡단면으로 이동]
거리·면적 재기
1. 지도 위 막대의 재기를 누른다.
1. 거리 또는 면적을 고른다.
1. 지도에서 점을 차례로 클릭한다. 거리는 선의 누적 길이(m), 면적은 다각형 면적(㎡)이 바로 표시된다.
1. 점 지우기는 마지막 점만, 모두 지우기는 전체를 지운다. 닫기를 누르면 재기 도구가 종료된다.
재기 중에는 지도 클릭이 점 추가에 쓰이므로, 측점 선택은 재기를 닫은 뒤에 합니다.
[image: 그림 6. 면적 재기: 지도에 다각형을 찍으면 면적과 둘레 표시]
7. 삽도 저장
보고서에 넣는 지도 그림(삽도)을 PNG로 저장합니다. 작업 순서는 다음과 같습니다.
1. 지도를 저장할 범위와 배경으로 맞춘다(하천명 크기·레이어 색도 이때 정한다).
1. 막대의 방위·축척을 켜고, 마우스로 잡아 원하는 위치(보통 우측 또는 좌측 위)로 옮긴다.
1. 삽도 저장을 누르면 옵션 상자가 나온다. 옵션을 고른 뒤 PNG 저장(또는 복사)을 누른다.
[image: 그림 7. 삽도 저장 결과 예: 제목, 범례, 방위표, 축척, 출처 표기]
	옵션
	설명

	제목 / 제목 아래 넣기
	그림 위(또는 아래)에 설명 문구를 넣는다. 입력한 제목은 기억된다

	해상도
	×1·×2·×3. 인쇄용은 ×2 이상, 파일 크기가 커지므로 필요한 만큼만

	범례 넣기
	표시 중인 레이어 범례 상자를 그림에 포함. 범례 글자는 클릭해 바로 고칠 수 있고, 범례도 잡아 옮길 수 있다

	방위표 모양
	여러 모양 중 선택

	방위표 크기
	크기 선택

	흰 배경
	방위표 뒤에 흰 상자를 깔아 지도 위에서 잘 보이게 한다

	직접 그린 그림
	내가 만든 방위표 이미지 파일을 올려 대신 쓴다. 이미지는 다시 열어도 유지된다


저장된 그림 아래 오른쪽에는 출처 표기(ⓒ VWorld)가 자동으로 들어갑니다. 브이월드 지도를 쓴 삽도는 이 표기를 지우지 마세요.
주의: 브이월드 타일이 외부 저장을 허용하지 않으면 저장한 PNG의 배경이 비어 흰색으로 나올 수 있습니다. 이 경우 저장 중 경고 메시지가 뜨므로, 다른 배경을 고르거나 화면을 캅처하세요.
8. 설정 저장 위치, 제한사항, 문제 해결
설정이 기억되는 방식
다음 값은 사용하는 브라우저에만 저장되며 다른 사람·다른 브라우저에는 전달되지 않습니다.
· 브이월드 키·도메인, 배경 선택
· 레이어 색·선 모양, 선택한 도면층
· 방위·축척 위치, 방위표 모양·크기·직접 그린 그림, 범례 위치, 삽도 제목
· 하천명 글자 크기
제한사항
· 평면도 좌표계는 EPSG:5186으로 가정합니다. 다른 좌표계는 레이어 패널에서 바꾸세요.
· 종단 보기는 측정점 최저점을 이은 추정이며 실제 하상 종단과 다를 수 있습니다.
· 하천구역 끝은 가장 가까운 구역선을 잡습니다. 중요한 단면은 위치를 눈으로 확인하세요.
· 소하천 자료는 조회되지 않고 검색 링크만 제공합니다.
· 실제 브이월드 타일 저장(PNG)과 Excel 파일 열기는 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
문제 해결
	증상
	확인

	주소 검색이 안 됨
	설정의 브이월드 키와 도메인이 맞는지 확인

	배경지도가 비어 있음
	키·도메인 확인, 다른 배경으로 변경, 인터넷 연결 확인

	DWG가 안 열림
	인터넷 연결 확인(첫 사용 시 라이브러리 다운로드), 용량이 크면 DXF로 저장해 올리기

	횡단면이 안 나옴
	측점 원 또는 단면선을 정확히 클릭했는지, 도면층이 켜져 있는지, 재기가 켜져 있지 않은지 확인

	좌우가 반대로 보임
	이웃 측점이 없는 단면일 수 있음. 하류가 NO.0인지 확인

	PNG 저장 배경이 흰색
	타일 저장 제한. 다른 배경 선택 또는 화면 캅처

	설정이 사라짐
	브라우저 사이트 데이터 삭제 또는 시크릿 창에서 열었는지 확인
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